

**ANEXO I**

**(Anexo ao POP-XX-XXX)**

**MODELO PADRÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO**

**VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIÂNIA:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**



**MEMORIAL DESCRITIVO SANITÁRIO**



RAZÃO SOCIAL:

# CNPJ:

# ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL LEGAL:

# RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ESTABELECIMENTO: (*nº do registro profissional)*

AUTOR DO PROJETO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CREA ou CAU \_\_\_\_\_INSC.MUNICIPAL(ISSQN) \_\_\_\_\_\_

**1. OBJETIVO SOCIAL:** *Conforme consta no contrato social da empresa objeto de análise ou conforme consta no cartão de* ***CNPJ (APENAS o nº do CNAE e descrição do mesmo)***

**2. ATIVIDADE PLEITEADA NO PROJETO:** *descrever apenas a atividade que será de fato exercida pelo estabelecimento.*

**3. MOTIVO DA ANÁLISE:** *explicar por qual motivo a análise foi solicitada, conforme realidade da empresa.*

* *Ex.1: Abertura da empresa, que estará instalada nas salas XX/XX localizadas no 10º pavimento do edifício xxxxxxxxx.*
* *Ex.2: Alteração do pavimento térreo da edificação que já possui Projeto Arquitetônico e Memorial Descritivo aprovados, conforme Processo número xxxxx.*

**4. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:**  *informar número de funcionários total e número de funcionários que trabalham diretamente no desenvolvimento das atividades técnico-operacionais (ex. na operação de distribuição de produtos, atendimento ao paciente). Para os casos de abertura de empresa: citar a estimativa do número de funcionários (total e envolvidos nas atividades técnico-operacionais) considerando a capacidade máxima de operação da empresa;*

## **5. DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES**

**NOTA: Todos os materiais e revestimentos de piso, parede e teto das áreas molhadas, técnicas, críticas e/ou de produção possuem acabamento liso, lavável e impermeável.** *(obrigatório inserir esta NOTA)*

*Exemplo de descrição de ambiente:*

* ***1- ADMINISTRAÇÃO:*** *ambiente destinado à realização de atividades administrativas.*

 ***Área:*** *xx,x m2*

 ***Piso:*** *cimentado rústico impermeável;*

 ***Parede:*** *pintura acrílica lisa lavável;*

 ***Teto:*** *Laje com pintura lisa e lavável;*

 ***Equipamentos:*** *Mesa, computador, lixeira;*

 ***Climatização/ circulação de ar:*** *ar condicionado/ janelas.*

**5. DESCRIÇÃO DOS FLUXOS** *(para farmácia de manipulação e indústrias)*

**6. OBSERVAÇÕES** *(Acrescentar observações pertinentes à atividade desenvolvida segundo* ***Anexo I*** *que segue abaixo).*

**7. NOTA: A Diretoria de Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia exige, em fiscalização, o cumprimento de Leis, Resoluções e Portarias. Sendo assim, apesar da aprovação dos fluxos de setores realizada pela Coordenação de Análise e Aprovação de Projetos, fico ciente de que ocasionalmente, poderá ser necessária a reavaliação do Projeto e Memorial Descritivo caso, durante ação fiscal, se constate que o estabelecimento não esteja atendendo adequadamente os critérios da legislação sanitária vigente.**

**8. NOTA: Assumimos inteira responsabilidade pelas informações contidas neste documento e pela equivalência entre as cópias dos documentos anexados.**

Local e Data *(sempre atualizados)*

 *(assinatura)* .

Razão Social:

CNPJ:

 *(assinatura)* .

Responsável Técnico pelo estabelecimento:

Nº do registro profissional:

 *(assinatura)* .

Autor do Projeto:

Nº do registro profissional:

**RELAÇÃO DE OBSERVAÇÕES POR GRUPO DE ATIVIDADE**

|  |
| --- |
| **DROGARIAS, INDÚSTRIAS, DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE E SERVIÇOS AFINS** |
| 1.Todos os ralos são escamoteáveis; |
| 2.Todos os lavatórios são providos de dispensador de sabonete líquido e porta-papel toalha; |
| 3.Todas as lixeiras possuem tampa a pedal e são providas de saco plástico adequado ao tipo de resíduo; |
| 4.Todo mobiliário possui revestimento liso, lavável e impermeável; |
| 5.O resíduo perfurocortante é acondicionado em recipiente próprio e adequado; |
| 6.O abrigo para resíduo comum está localizado... *(descrever se está na calçada, na faixa de serviço ou no recuo frontal, conforme projeto de arquitetura).* |
| 7.Este estabelecimento comercializará *(ou não comercializará, se for o caso)* medicamentos sujeitos ao controle especial da Portaria nº 344/98/SVS/MS e produtos termolábeis; |
| 8. *Quando houver armazenagem de produtos termolábeis*, citar: “Há fonte alternativa para suprimento de energia para os equipamentos envolvidos na armazenagem de termolábeis, capaz de efetuar o suprimento imediato de energia, no caso de falhas da fonte primária (gerador de energia)” |
| 9. Todas as janelas das áreas técnicas possuem tela milimétrica 2mm; |
| 10. A ventilação e/ou sistema de climatização proposto garante o conforto térmico adequado para as atividades desenvolvidas em cada ambiente; |
| 11. *Para os importadores, armazenadores, distribuidores de medicamentos citar*: “ As áreas de armazenagem garantem condições de temperatura e umidade, em conformidade com os resultados de estudo de qualificação térmica.” |
| 12. *Para os importadores, armazenadores, distribuidores de medicamentos citar: “*As áreas de armazenagem são dotadas de equipamentos e instrumentos necessários ao controle e ao monitoramento da temperatura e umidade, posicionados de acordo com o estudo de qualificação térmica da área.” |
| 13. As dimensões/áreas dos ambientes onde são desenvolvidas as rotinas de trabalho são compatíveis com a atividade e com a demanda do estabelecimento/empresa.  |
| 14. A edificação garante acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços (Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015). |
| 13. “O (s) sanitário (s) acessível (eis) atende (m) a NBR 9050/2020 quanto ao dimensionamento, posicionamento e altura das peças sanitárias e acessórios. ” |

|  |
| --- |
| **ALIMENTOS** |
| 1. Número de funcionários;
 |
| 1. Capacidade produtiva;
 |
| 1. Todos os ralos são sifonados e com tampas escamoteáveis;
 |
| 1. Todos os lavatórios são providos de dispensador de sabonete líquido e porta-papel toalha;
 |
| 1. Todas as lixeiras possuem tampa a pedal e são providas de saco plástico adequado ao tipo de resíduo;
 |
| 1. Todo mobiliário possui revestimento liso, lavável e impermeável;
 |
| 1. O rejunte das cerâmicas das paredes é de cor clara;
 |
| 1. O abrigo para resíduo comum está localizado... *(descrever se está na calçada, na faixa de serviço ou no recuo frontal).*
 |
| 1. A caixa de gordura está localizada fora da área de produção;
 |
| 1. As janelas externas estão devidamente ajustadas aos batentes e são teladas com telas milimétricas de proteção contra acesso de pragas, removíveis para limpeza;
 |
| 1. As portas externas são dotadas de sistema de fechamento automático;
 |
| 1. As luminárias são protegidas contra queda e explosões;
 |
| 1. As câmaras frias possuem dispositivo de segurança com abertura pelo lado interno;
 |
| 1. Todos os ambientes de áreas técnicas possuem ralos ligados à rede de esgoto;
 |
| 1. A ventilação e/ ou sistema de climatização proposto garante o conforto térmico adequado para as atividades desenvolvidas em cada ambiente;
 |
| 16. As dimensões/áreas dos ambientes onde são desenvolvidas as rotinas de trabalho são compatíveis com a atividade e com a demanda do estabelecimento/empresa.  |
| 17. A edificação garante acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços (Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015). |
| 18. “O(s) sanitário (s) acessível (eis) atende (m) a NBR 9050/2020 quanto ao dimensionamento, posicionamento e altura das peças sanitária se acessórios.” |

|  |
| --- |
| **ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE** |
| 1. Número de funcionários/profissionais (masculino, feminino);
 |
| 1. Número de leitos existentes/previstos;
 |
| 1. Todos os ralos são sifonados e com tampas escamoteáveis;
 |
| 1. Todos os lavatórios são providos de dispensador de sabonete líquido e porta-papel toalha;
 |
| 1. Todas as lixeiras possuem tampa a pedal e são providas de saco plástico adequado ao tipo de resíduo;
 |
| 1. Todo mobiliário possui revestimento liso, lavável e impermeável;
 |
| 1. Todas as torneiras possuem sistema de fechamento que dispense o uso das mãos;
 |
| 1. Os abrigos para resíduos atendem quanto as estrutura física e especificações a RDC 222/ 2018.
 |
| 1. As janelas das áreas técnicas possuem tela milimétrica 2mm;
 |
| 1. O resíduo perfuro cortante é acondicionado em recipiente próprio e adequado;
 |
| 1. “O(s)sanitário (s) acessível(eis) atende (m) a NBR 9050/2020 quanto ao dimensionamento, posicionamento e altura das peças sanitárias e acessórios.”
 |
| 1. Todos os revestimentos de piso, parede e teto são lisos, laváveis, impermeáveis e as cerâmicas possuem índice de absorção inferior a 4%.
 |
| 1. Nas áreas críticas e semicríticas, os materiais de acabamento (parede, piso e teto) devem ter as superfícies monolíticas com o menor número possível de ranhuras ou frestas, devendo ser resistentes à lavagem e a uso de desinfetantes.
 |
| 14. As dimensões/áreas dos ambientes onde são desenvolvidas as rotinas de trabalho são compatíveis com a atividade e com a demanda do estabelecimento/empresa.  |
| 15. A edificação garante acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços (Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015). |
| 16. O sistema de condicionamento de ar dos ambientes críticos atende às especificações da NBR 7256/2005 e dos demais ambientes atende às especificações da NBR 16401/2008. |

|  |
| --- |
| **ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE À SAÚDE (exemplo: Escolas, Motéis, Hotéis...)** |
| 1.Todos os ralos são sifonados e com tampas escamoteáveis; |
| 2.Todos os lavatórios são providos de dispensador de sabonete líquido e porta-papel toalha; |
| 3.Todas as lixeiras possuem tampa a pedal e são providas de saco plástico adequado ao tipo de resíduo; |
| 4.Todo mobiliário possui revestimento liso, lavável e impermeável; |
| 5. Todas as torneiras possuem sistema de fechamento que dispense o uso das mãos; |
| 6. O abrigo para resíduo comum está localizado... *(descrever se está na calçada, na faixa de serviço ou no recuo frontal).* |
| 7. As dimensões/áreas dos ambientes onde são desenvolvidas as rotinas de trabalho são compatíveis com a atividade e com a demanda do estabelecimento/empresa.  |
| 8. A edificação garante acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços (Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015). |
| 9 . “O (s) sanitário (s) acessível (eis) atende (m) a NBR 9050/2020 quanto ao dimensionamento, posicionamento e altura das peças sanitárias e acessórios. ” |